**胡里山炮台景区公厕提升施工方案**

1. 景区公厕现状

**景区前门内公厕：**屋顶蓄水池漏水，天花板局部渗水迹象明显；室内原有刨花夹芯间隔板受潮翘曲，造成五金件经常损坏，影响游客使用。

**景区前门公厕:** 室内蹲位木作门板腐朽，水箱给水搭接凌乱经常发生故障，照明灯具老化严重，洗手台下水管道经常堵塞（沙粒）溢水。

二、施工要求

**1、景区内公厕维修：**

屋顶局部空鼓进行修复，砼板裂缝采用环氧树脂灌浆，整个屋顶及水池（240M2）进行991水泥基复合防水施工，并覆盖水泥砂浆保护层；室内天花板重新粉刷。

室内间隔板（95M2）拟采用新型康贝特板材，具有坚固、抗撞击、防水、耐潮湿等特点。

**2、景区前门公厕维修：**

室内间隔板（29M2）拟采用新型康贝特板材，灯具更换成LED照明，更换蹲便器水箱并稍加改装使得完成立面整洁， 洗手台下水改成大口径∮75排水管，并增设两座洗脚池。