**胡里山炮台盾泉水景改造施工方案**

1. 景区盾泉水景现状

盾泉水景系统位于景区后门游客入口区域，因常年停用相关设备设施均老化严重，目前不具备使用条件。

二、施工要求

1、对水池内地面及立面全部冲洗清理，对基础底的空鼓区域进行修复，局部裂缝灌防水浆。

2、对整个水池的鹅卵石砂浆连接处涂刷防水宝（FSB），防水涂刷后必须保持原有鹅卵石风格。

3、在水池岸边砖砌花坛并进行防腐木立面装饰。

4、安装造雾设备和水泵系统，完善水景基本功能。

三、项目预算及工期

经过前期市场调查，该项目预算价格约为6万元，项目施工工期约为15天。